{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"# попълват се данните в жълтите полета !"]
[]
[null,"Длина труб коллектора (в см) до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1. ",{"$nulls":6},"Внутренний диаметр первичной трубы (в см) для коллектора 4-1 "]
[null,"L = 2159*(K+180)/n - l ",{"$nulls":6},"D1 = корень(V/(L+l)/9.8) * 5.33 "]
[null,"где: ",{"$nulls":6},"где: "]
[null,"K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу) ",{"$nulls":6},"V - объем цилиндра в куб.см "]
[null,"n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск ",{"$nulls":6},"L - длина первичной трубы в см, из первой формулы "]
[null,"l - длина выпускного канала ",{"$nulls":6},"l - длина выпускного канала"]
[]
["Вариант","ГпрДМТ","Резонансни обороти","Дължина изпусктелен канал  в глава, см","V, обем 1 цилнидър, куб.см","L, дължина първични тръби (до събиране в 1), см","D1, диаметър първична тръба, см",null,"Недоход, мм","дебелина гарнитура, мм","обем глава, куб.см","ход, мм","диаметър, мм","V, обем 1 цилнидър, куб.см"]
["4-1",68,5755,8,463.601208,85.03770634231103,3.8006419100205924,null,0,1.2,35,80,82,463.601208]
[]
[{"$nulls":5},"L, дължина вторични тръби (след събиране в 1), см","D2, диаметър вторична тръба, см"]
[{"$nulls":5},85.03770634231103,5.122812424233303]
["4-2-1 / 2",null,null,null,"L4, дължина първични тръби(мин 35), см","L2, дължина вторични тръби, см","D4-2, диаметър тръба след 4-2, см"]
[{"$nulls":4},35,50.037706342311026,4.994014545467848]
[]
[null,"Диаметр приемной трубы расчитывается "]
[null,"D3 = корень(V/(L+l)/4.9) * 5.08 "]
[null,"где: "]
[null,"V - объем цилиндра в куб.см "]
[null,"L - длина первичной трубы в см, из первой формулы. "]
[null,"l - длина выпускного канала"]
[]
[]
[null,"D2 = корень(D1^2*0.31) * 2.36 "]
[]
[null,"# попълват се данните в жълтите полета !"]
[null,"byMARTO",null,"(изполвани източници: http://www.lada-vfts.ru/forum/lofiversion/index.php/t1825.html и http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html)"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}